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PROCÉDURE TECHNIQUE
Installer et diagnostiquer FOG sur Debian : environnement root, assistant et chaîne PXE
Traiter les erreurs su/ifconfig et les échecs de transfert, puis valider séparément interface Web, démarrage PXE et imagerie.
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NOTE   Niveau de preuve. Procédure illustrée — reconstitué depuis des captures historiques ; commandes proposées, non rejouées. Les étapes complémentaires sont des instructions à exécuter, pas des opérations réalisées. Les contrôles non visibles restent à confirmer. Les captures expurgées ne constituent pas un relevé de l’état actuel de l’infrastructure.
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[bookmark: sec1]1    Objet
Méthode technique réutilisable, sans classement lab/environnement générique. Captures historiques, sans preuve de réalisation en entreprise ni d’état live. Réemploi sur environnement générique déclaré par l’utilisateur, non démontré par ce lot. Toutes les commandes ci-dessous sont proposées et NON EXÉCUTÉES lors de cette analyse; remplacer les paramètres d’exemple avant utilisation. Les documents environnement générique historiques gardent leur intitulé et leur provenance. Cette procédure ne revendique aucune capture/restauration d’image réussie. La documentation FOG actuelle distingue 1.5 et 1.6; la version exacte de l’environnement historique et celle visée doivent être confirmées avant exécution.
Objectif : documenter une méthode reproductible, ses précautions et les contrôles nécessaires, sans exposer les paramètres privés de l’infrastructure.
[bookmark: sec2]2    Périmètre et prérequis
Périmètre
Couvert : Méthode technique réutilisable, sans classement lab/environnement générique. Captures historiques, sans preuve de réalisation en entreprise ni d’état live. Réemploi sur environnement générique déclaré par l’utilisateur, non démontré par ce lot. Toutes les commandes ci-dessous sont proposées et NON EXÉCUTÉES lors de cette analyse; remplacer les paramètres d’exemple avant utilisation. Les documents environnement générique historiques gardent leur intitulé et leur provenance. Cette procédure ne revendique aucune capture/restauration d’image réussie. La documentation FOG actuelle distingue 1.5 et 1.6; la version exacte de l’environnement historique et celle visée doivent être confirmées avant exécution.
Hors périmètre : validation de l’infrastructure actuelle, reproduction automatique des secrets et opérations réalisées sans console de secours.
Prérequis
•    VM dédiée ou hôte autorisé, console de secours et réseau pilote isolé.
•    Snapshot/sauvegarde cohérente de base, fichiers et images avant relance ou mise à jour; pas de rétrogradation de schéma improvisée.
•    Un seul service DHCP autoritaire, ou une architecture proxy DHCP explicitement documentée.
•    Version FOG et firmware BIOS/UEFI identifiés; aucune valeur privée reprise des captures.
•    Pas de données utilisateur sur le poste pilote; une capture/restauration d’image peut être destructive.
•    Documentation de version correspondant au vrai serveur, sortie Web autorisée et espace de stockage vérifiés.
NOTE   Versions. Les versions visibles dans les captures sont historiques. Vérifier la compatibilité de la version cible et la documentation officielle avant de rejouer les opérations.
[bookmark: sec3]3    Rôles et responsabilités
	RÔLE
	RESPONSABILITÉ

	Administrateur
	Préparer l’intervention, vérifier les paramètres et conserver un moyen de retour arrière.

	Détenteur des secrets
	Fournir les secrets à l’exécution et organiser leur rotation sans les inscrire dans le document.

	Exploitant
	Vérifier les services, conserver les résultats datés et suivre les dettes techniques.



NOTE   Homelab individuel. Une même personne peut exercer plusieurs rôles. Cette distinction clarifie les responsabilités et ne suppose pas une équipe dédiée.
[bookmark: sec4]4    Procédure de configuration
Paramètres de la procédure
	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION
	VALEUR PUBLIQUE
	CONTRAINTE

	VERSION_FOG
	Version et branche exactes
	À CONFIRMER — documentation FOG 1.5 choisie pour la méthode historique
	Ne pas mélanger installateur 1.5 et bootstrap 1.6; relever la version du vrai serveur.

	VERSION_DEBIAN
	Version système et compatibilité avec la branche FOG retenue
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	INSTALL_MODE
	Type de serveur
	Normal / N — exemple
	Storage Node / S seulement si une architecture de stockage distincte est validée.

	INTERFACE_PXE
	Interface réellement connectée au réseau de déploiement
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	FOG_FQDN_IP
	Nom et adresse statique/réservation du serveur
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	DHCP_EXISTANT
	Serveur DHCP autoritaire et responsable du changement
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	BOOT_ARCHITECTURE
	BIOS/UEFI, architecture processeur et état Secure Boot des postes pilotes
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	BOOTFILE
	Fichier présent dans /tftpboot et adapté au firmware
	À CONFIRMER; exemples documentaires undionly.kpxe (BIOS), snponly.efi/ipxe.efi (UEFI)
	Aucun fichier universel ni contournement de Secure Boot par défaut.

	CHEMIN_DEPOT
	Emplacement du dépôt privé vérifié
	/root/fogproject — exemple
	Ne pas écraser un dépôt existant ou lancer un script non vérifié.

	STOCKAGE_IMAGES
	Volume, espace libre et droits du nœud de stockage
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	POSTE_PILOTE
	VM/poste jetable sans données utilisateur et consentement de test
	À CONFIRMER
	Renseigner localement; ne pas publier les valeurs privées.

	HTTPS_MODE
	Nom DNS, certificat, compatibilité iPXE et clients
	À CONFIRMER
	Choix n historique non recommandé automatiquement; vérifier documentation adaptée à la version.



ATTENTION   Substitution des paramètres. Les noms, adresses et secrets ont été retirés. Définir les valeurs propres à la cible avant toute exécution. Ne pas coller littéralement un champ À CONFIRMER ou un marqueur de secret.
Retour arrière — préparer avant de commencer
	SITUATION
	ACTION

	Installateur modifie services/base et échoue
	Conserver les journaux privés; restaurer la VM et la base cohérentes depuis le point de retour. Ne pas restaurer seulement un fichier de configuration si le schéma a migré.

	Changements PXE perturbent des clients
	Restaurer la politique et les options DHCP précédentes, désactiver uniquement le service DHCP/proxy ajouté pour le pilote et retester un client témoin.

	Mise à jour noyau/transfert échoue
	Conserver ou rétablir le noyau précédent vérifié; annuler le remplacement partiel, puis examiner les journaux sans suppression des preuves.

	Une tâche de déploiement non voulue est détectée
	Annuler la tâche avant démarrage des clients, isoler le poste pilote et préserver son disque; si écriture déjà commencée, appliquer la restauration autorisée.



Étapes
1.   Identifier version et point de retour
Les scripts/prompts et la procédure de mise à jour changent entre FOG 1.5 et 1.6.
Relever localement la version affichée dans FOG Configuration → FOG Settings → General → FOG_VERSION ou en tête d’installfog.sh; identifier Debian, branche et environnement. Ne pas déduire une version live de la diapositive S0824. Sauvegarder l’instance existante avant tout changement; cette procédure privilégie un serveur pilote neuf. Aucune migration 1.5→1.6 automatique ici.
Vérification à effectuer : Version et branche confirmées; restauration possible et données du poste pilote absentes.
Repères historiques : S0824, S0940 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
2.   Corriger l’environnement administrateur
L’installateur exige un environnement root complet; su --login charge l’environnement de connexion.
S0858 montre su -i invalide et le refus de l’installateur. Employer su --login, pas su -i. Ne pas modifier globalement le PATH pour masquer le symptôme. Si déjà root dans une session complète, vérifier l’environnement plutôt que changer de compte à l’aveugle.
su --login
Vérification à effectuer : Session root de connexion fonctionnelle; correction proposée, pas exécution montrée.
Repères historiques : S0858 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
Capture S0858 — su -i invalide et installateur demandant un environnement root approprié. Limite : Capture historique isolée: commandes/symptômes visibles, pas de validation globale ou live; paramètres anonymisés.
[image: ]
3.   Vérifier la dépendance réseau et les informations d’interface
ifconfig appartient à net-tools; sans argument destructif, -a affiche toutes les interfaces.
La capture S0947 montre ifconfig absent et une erreur de calcul /8; le lien causal entre ces deux erreurs n’est pas démontré. Sur un serveur pilote autorisé, installer la dépendance manquante si cette version de l’installateur l’utilise, puis vérifier interface, adresse, masque et lien localement. Ne pas coller ces valeurs dans le livrable. Si l’erreur /8 persiste, arrêter et examiner les entrées et le journal exact.
apt-get update
apt-get install git net-tools
ifconfig -a
Vérification à effectuer : Interfaces reconnues et entrées valides; pas d’hypothèse présentée comme résolution certaine.
Repères historiques : S0947 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
Capture S0947 — Installateur Normal, erreurs /8 et ifconfig absent, choix DHCP et HTTPS désactivés. Limite : Capture historique isolée: commandes/symptômes visibles, pas de validation globale ou live; paramètres anonymisés.
[image: ]
4.   Préparer le dépôt vérifié et lancer l’installateur adapté
Le guide officiel FOG 1.5 clone le dépôt puis exécute installfog.sh depuis bin.
Exemple pour une VM neuve: depuis /root, cloner le dépôt officiel si le dossier n’existe pas. Relever commit/branche, examiner les changements prévus et confirmer leur compatibilité. Ne pas utiliser un checkout développement ou une mise à jour de schéma sans décision explicite. Sur un serveur existant, reprendre son dépôt validé et son point de sauvegarde plutôt qu’écraser son répertoire. L’exécution modifie des services: ne pas la lancer en production comme simple diagnostic.
cd /root
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd /root/fogproject/bin
./installfog.sh
Vérification à effectuer : Version et script réellement contrôlés; journal privé sauvegardé, aucune sortie d’installation inventée.
5.   Répondre correctement au type et à l’interface
Le serveur complet correspond à N; l’interface choisie sert au démarrage PXE et aux transferts d’images.
Choisir N pour Normal, pas une lettre non proposée; S0781 montre Invalid input, please try again après une autre réponse. Garder l’interface détectée seulement si elle correspond au réseau pilote; sinon saisir son vrai nom. N’utiliser ni le nom d’interface ni l’adresse de la capture comme paramètres par défaut. Vérifier l’interface via les informations locales recueillies avant de confirmer.
Vérification à effectuer : Choix N/S valide et interface réseau du pilote confirmée; installation finale non démontrée par ces écrans.
Repères historiques : S0781, S0947 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
6.   Conserver un DHCP unique et préparer BIOS/UEFI
FOG permet d’utiliser un DHCP existant; les options et fichiers de démarrage doivent correspondre au firmware du client.
Si DHCP est déjà présent, répondre non aux propositions de routeur/DNS/DHCP de FOG comme l’indique la documentation de version, puis faire définir côté DHCP autoritaire le serveur de démarrage et le bootfile adapté. Prévoir des politiques BIOS/UEFI distinctes; vérifier la présence du fichier sur le vrai serveur. Pour Secure Boot, suivre la méthode officielle de version, pas un simple remplacement arbitraire de fichier EFI. Les valeurs et réglages live sont À CONFIRMER.
Vérification à effectuer : Un seul DHCP autoritaire, serveur de boot correct et politique firmware testée; aucune preuve DHCP/PXE effective dans les détails retenus.
Repères historiques : S0947 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
7.   Choisir HTTPS et terminer explicitement le schéma SQL
Le guide FOG décrit les choix HTTPS et une étape manuelle d’initialisation/migration du schéma avant de poursuivre l’installateur.
Le choix HTTPS désactivé de la capture est historique, pas une recommandation. Définir le mode HTTPS, le certificat et les implications pour le client et iPXE selon la version. Lorsque le script l’exige, ouvrir la page d’initialisation de base, terminer l’action autorisée puis seulement confirmer la suite dans le terminal. Ne pas relancer sans sauvegarde s’il s’agit d’une migration d’une base existante. Utiliser des secrets uniques; supprimer/changer les identifiants par défaut selon la politique locale.
Vérification à effectuer : Installateur termine réellement et schéma cohérent; S0940 montre un dashboard accessible, pas le journal final ni un test PXE.
Repères historiques : S0947, S0940 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
8.   Isoler l’échec Transfer Failed de Kernel Update
S0766 montre un transfert échoué dans l’interface Kernel Update, sans cause racine; ce n’est pas une preuve d’échec TFTP d’un poste.
Avant de relancer, relever l’action, URL de téléchargement et journal exact sans les publier. Contrôler DNS/sortie HTTPS du serveur vers la source réellement utilisée, certificat/horloge, espace libre et permissions du fichier de destination. Ces causes sont des hypothèses à tester, pas des résultats de la capture. Conserver le noyau précédent fonctionnel et son empreinte; ne pas remplacer un noyau par un fichier partiellement téléchargé. Ne pas ouvrir tous les ports ou désactiver le pare-feu pour ce message.
Vérification à effectuer : Cause étayée par journal/test réel puis téléchargement complet vérifié; À CONFIRMER, aucune correction montrée.
Repères historiques : S0766 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
Capture S0766 — Le bandeau FOG Configuration affiche Transfer Failed. Limite : Le fragment est associé à Kernel Update dans l’archive historique. Ni cause racine, ni réparation, ni chaîne PXE ne sont démontrées.
[image: ]
9.   Tester PXE sans lancer de tâche destructive
Le bootfile doit correspondre au firmware; un dashboard FOG seul ne valide pas le chemin PXE.
Démarrer uniquement le poste pilote en réseau, sans tâche capture/déploiement automatique. Consigner séparément réception DHCP, chargement du bon bootfile, accès au menu puis chargement du noyau. En cas d’échec, identifier l’étape avant modification (DHCP, TFTP, HTTP/iPXE, noyau). La validation d’une image nécessite ensuite un essai dédié sur disque jetable et une restauration contrôlée; elle ne peut pas être ajoutée aux résultats historiques.
Vérification à effectuer : Menu iPXE et noyau atteints sur chaque firmware visé; capture/restauration d’image distinctes et toutes À CONFIRMER ici.
Repères historiques : S0940 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
10.   Documenter les contrôles et retirer les accès de test
Chaque couche doit garder son propre statut, plutôt que transformer une interface visible en déploiement réussi.
Conserver la version/branche, les contrôles et le responsable DHCP localement; publier uniquement la méthode et les captures remasquées. Revenir à la configuration DHCP avant test si aucune généralisation n’est validée, retirer les tâches et accès temporaires. Ne pas présenter les commandes VLAN refusées ni la diapositive FOG comme une preuve de déploiement réseau opérationnel.
Vérification à effectuer : Rapport avec Web/PXE/imagerie distincts, sauvegarde vérifiée et changements de test retirés.
Repères historiques : S0824, S0940 — seules les copies approuvées sont intégrées ; limites explicitées dans les légendes.
Pièges connus dans les captures
	SYMPTÔME OBSERVÉ
	CAUSE / LIMITE
	RÉSOLUTION À VÉRIFIER

	su : option invalide -- i; installateur demande un environnement root approprié (S0858)
	su -i n’est pas le mode de session de connexion de su Debian; environnement root attendu non chargé.
	Utiliser su --login (ou su -) puis retester depuis le répertoire bin du dépôt validé; correction proposée.

	/sbin/ifconfig absent et erreur arithmétique /8 dans l’installateur (S0947)
	Dépendance ifconfig absente visible; cause de l’opérande /8 à confirmer, possiblement liée aux informations réseau non récupérées.
	Vérifier la dépendance net-tools et les entrées/interface, puis relire le journal; ne pas présenter la simple installation du paquet comme résolution prouvée.

	Invalid input, please try again au choix Normal/Storage (S0781)
	Réponse différente de N/S observée.
	Choisir N pour serveur normal ou S pour nœud de stockage selon l’architecture autorisée.

	Transfer Failed dans Kernel Update (S0766)
	À CONFIRMER: téléchargement, sortie réseau, TLS, espace ou permissions; la capture ne tranche pas.
	Consulter journal réel et tester chaque hypothèse en préservant le noyau précédent; aucun déverrouillage global du pare-feu.



[bookmark: sec5]5    Intégration réseau
	FLUX / DÉPENDANCE
	PORT / PROTOCOLE
	RESTRICTION

	Navigateur d’administration → FOG Web
	TCP 443 recommandé; TCP 80 seulement si architecture explicitement validée
	Zone d’administration/pilote, accès authentifié; HTTP historique n’est pas une recommandation.

	Client PXE ↔ DHCP autoritaire
	UDP 67/68 — valeurs de service usuelles, configuration locale À CONFIRMER
	Un seul service DHCP répondant dans le segment; aucun nouveau DHCP en production sans validation.

	Client PXE → service TFTP FOG
	UDP 69 puis échanges TFTP associés — plage effective À CONFIRMER
	Segment pilote uniquement; filtrage stateful adapté, pas une ouverture UDP globale.

	Client iPXE → ressources HTTP(S) FOG
	TCP 80/443 selon version et mode de boot, À CONFIRMER
	Ne pas confondre ce flux avec le téléchargement de noyau par le serveur.

	FOG serveur → source réellement utilisée par Kernel Update
	Port de l’URL réelle, généralement TCP 443; À CONFIRMER
	Autoriser uniquement la sortie nécessaire et contrôler certificat/provenance.

	Poste d’imagerie → stockage NFS/RPC et services FOG
	Ports effectifs À CONFIRMER dans la version et le mode unicast/multicast retenus
	Imagerie hors preuve de ce lot; cartographier RPC/NFS/multicast avant toute règle, aucune règle any-any proposée.



L’adressage et les noms d’instances restent privés. N’autoriser que les flux nécessaires depuis les zones concernées ; ne pas confondre accessibilité d’une interface et fonctionnement complet du service.
[bookmark: sec6]6    Durcissement et sécurité
•    Ne pas recopier le choix historique HTTPS=n comme recommandation de sécurité.
•    Ne pas relancer un script d’installation ou une migration de schéma sans point de retour cohérent.
•    Ne pas lancer une capture/restauration sur un poste contenant des données utilisateur.
•    Ne pas conclure Transfer Failed = panne TFTP: la capture provient de Kernel Update.
•    Le dashboard avec stockage affiché nul ne prouve ni capacité d’imagerie ni disponibilité NFS.
•    Préparer copies recadrées: hôte, adresse, noms de session, MAC, login, URL et secrets restent privés.
•    Les erreurs VLAN sur un commutateur démontrent des commandes refusées, pas une segmentation opérationnelle.
•    Captures intégrées : copies pleine résolution recadrées, masquées par aplats opaques, vérifiées par OCR et revue visuelle. Les originaux, les secrets et les identifiants ne sont pas livrés.
Dettes techniques
	POINT
	IMPACT
	ÉTAT

	Contrôles terrain
	Les captures ne constituent pas une validation actuelle
	À rejouer sur la cible

	Secrets historiquement visibles
	Une publication n’annule pas une exposition antérieure
	Rotation à envisager si le secret reste actif

	Pagination Word
	Sommaire et numéros de page non calculés dans cet environnement
	Actualiser les champs à l’ouverture



[bookmark: sec7]7    Vérifications finales
	CONTRÔLE
	CRITÈRE D’ACCEPTATION
	STATUT

	Root de connexion
	Installateur ne refuse plus l’environnement
	ÉCHEC OBSERVÉ S0858; correction À CONFIRMER

	Interface et dépendances
	Interface correcte et ifconfig disponible si requis
	ÉCHECS OBSERVÉS S0947; résolution À CONFIRMER

	FOG Web
	Dashboard accessible
	OBSERVÉ S0940, uniquement historique

	Mise à jour du noyau
	Fichier téléchargé et vérifié sans perdre noyau précédent
	ÉCHEC OBSERVÉ S0766; cause/correction À CONFIRMER

	PXE BIOS/UEFI
	DHCP, bootfile, menu et noyau validés séparément
	À CONFIRMER — non attesté par le dashboard

	Capture/restauration image
	Essai sur disque jetable avec succès réel documenté
	À CONFIRMER — aucune preuve de ce résultat dans ce lot



Ce que les captures établissent
S0858 — su -i invalide et installateur demandant un environnement root approprié Limite : Capture historique isolée: commandes/symptômes visibles, pas de validation globale ou live; paramètres anonymisés. Copie expurgée intégrée sous l’étape associée.
S0781 — Choix autre que N/S rejeté par Invalid input, please try again Limite : Capture historique isolée: commandes/symptômes visibles, pas de validation globale ou live; paramètres anonymisés. Image non intégrée : référence textuelle historique uniquement.
S0947 — Installateur Normal, erreurs /8 et ifconfig absent, choix DHCP et HTTPS désactivés Limite : Capture historique isolée: commandes/symptômes visibles, pas de validation globale ou live; paramètres anonymisés. Copie expurgée intégrée sous l’étape associée.
S0940 — Tableau de bord FOG affiché Limite : Interface historique uniquement, aucune capture/restauration d’image démontrée. Image non intégrée : référence textuelle historique uniquement.
S0766 — Le bandeau FOG Configuration affiche Transfer Failed. Limite : Le fragment est associé à Kernel Update dans l’archive historique. Ni cause racine, ni réparation, ni chaîne PXE ne sont démontrées. Copie expurgée intégrée sous l’étape associée.
S0824 — Diapositive explicative installation FOG sur Debian et Hyper-V Limite : Capture historique isolée: commandes/symptômes visibles, pas de validation globale ou live; paramètres anonymisés. Image non intégrée : référence textuelle historique uniquement.
[bookmark: sec8]8    Références et historique des révisions
Documentation éditeur
•    [1] Install FOG ServerSearchDark modeLight modeReader mode — https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/install-fog-server — Différences d’installation/branche et de prompts entre FOG 1.5 et 1.6.
•    [2] Install FOG Server (1.5)SearchDark modeLight modeReader mode — https://docs.fogproject.org/en/latest/1.5/installation/server/install-fog-server — Clonage/démarrage installateur 1.5, N/S, interface, DHCP, HTTPS et initialisation du schéma.
•    [3] DHCP Server Settings (1.5)SearchDark modeLight modeReader mode — https://docs.fogproject.org/en/latest/1.5/installation/network-setup/dhcp-server-settings — DHCP existant, choix bootfile BIOS/UEFI et particularités Secure Boot/versions.
•    [4] su(1) — util-linux — Debian trixie — Debian Manpages — https://manpages.debian.org/trixie/util-linux/su.1.en.html — su --login et environnement administrateur.
•    [5] apt-get(8) — apt — Debian trixie — Debian Manpages — https://manpages.debian.org/trixie/apt/apt-get.8.en.html — Installation de paquets via apt-get.
•    [6] ifconfig(8) — net-tools — Debian trixie — Debian Manpages — https://manpages.debian.org/trixie/net-tools/ifconfig.8.en.html — ifconfig fourni par net-tools et -a pour lister les interfaces.
Documents associés
Source primaire : archive de captures fournie par l’administrateur. Les références Sxxxx sont des identifiants stables du manifeste local, pas des noms de machines.
Historique des révisions
	VERSION
	DATE
	AUTEUR
	MODIFICATIONS

	0.1
	12/10/2026
	Administrateur système et réseaux
	Création documentaire depuis les captures historiques ; anonymisation des preuves retenues.
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su : option invalide -- 'i
Exécutez « su ——help » pour obtenir des renseianements complémentaires.

./instaiirog.sn
Please switch to a proper root environment to run the installer!
Use 'sudo -i' or 'su -' (skip the ' and note the hyphen at the end
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What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] Normal

We found the followina interfaces on your system:

Would you like to change the default network interface from enp@s3?
If you are not sure, select No. [y/N] y
What network interface would you like to use?
Usage : grep [OPTION]... MOTIFS [FICHIER]..
Exécutez « grep —help » pour obtenir des renseignements complémentaires.
../lib/common/functions.sh: ligne 227: /8 : erreur de syntaxe : opérande attendu (le symbole erroné est « /8 »)
../lib/common/input..sh: Lliane 131: /sbin/ifconfia: Aucun fichier ou dossier de ce nom

We found the followina interfaces on your system
* enpBs3 -

Would you like to change the default network interface from enp@s3?
If you are not sure, select No. [y/N] n

Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] n
Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] n
Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] n

This version of FOG has internationalization support, would
you Like to install the additional language packs? [y/N] n

Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS

has some imolications within FOG. PXE and foa-client and vou want
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